|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer PSA-004.1 | | **BETRIEBSANWEISUNG** nach DGUV-R 112-190  Arbeitsbereich: Tätigkeit : Infektionsschutz bei körperlich anstrengenden Arbeiten ohne   Mindestabstand einhalten zu können. | | **Stand:**  21.01.2021  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Freigabe |
| ART DER Schutzausrüstung | | | | |
| **Halbmaske FFP2** Typ: ohne Ausatemventil, Hersteller: *zu ergänzen* | | | | |
| Einsatzgebiete | | | | |
|  | Schutz gegen feste und flüssige, gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, biologische Arbeitsstoffe und Viren. Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes. | | | |  |
| **SACHGERECHTE VERWENDUNG** | | | | |
| **Unterweisung:** Beschäftigte sind im An- und Ablegen der Atemschutzmaske zu unterweisen, um eine Kontamination der Hände oder der Maske zu vermeiden. **Schutzeigenschaft:** Der richtige Sitz der Maske kann einfach selbst überprüft werden (das Filtermaterial bewegt sich beim Einatmen). Keine Gewähr für alle Gefahrstoffe bzw. Chemikalien! Keine Abscheidung von  Gasen! Nach dem Aufsetzen den Drahtbügel an die Nase andrücken.  **Wechselintervall:** In Abhängigkeit von Einatemwiderstand und persönlichem Wohlbefinden. Maximale Tragedauer über eine Arbeitsschicht (8 h) in maximal 5 Intervallen á 75 Minuten mit 30 Minuten Pause dazwischen. Arbeitsschwere, Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die Tragezeit verringern.  Bei sichtbarer Kontamination sofort wechseln! Einwegmaske - Atemschutzmaske nicht über eine Tagesschicht wiederverwenden! Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig und beim erneuten Aufsetzen muss eine Kontamination des Trägers insbesondere im Gesicht (Nase, Mund, Augen) vermieden werden. **Vor der Verwendung:** Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte Schutzmasken nicht verwenden!  **Einschränkung:** Bart- oder Gesichtshaare sowie Narben im Gesicht können den Dichtsitz der Maske  beeinträchtigen und damit auch die Schutzwirkung. | | | | |
| **LAGERUNG – REINIGUNG – WARTUNG** | | | | |
| * **Lagerung:** dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen), kühl (-20 bis +40°C), trocken, kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenständen. * **Haltbarkeit:** drei Jahre in der Originalverpackung. * **Einwegmaske:** Nicht über eine Schicht hinaus zu benutzen. | | | | |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE** | | | | |
|  | | | Bei Erkennen einer Undichtigkeit sofort den Bereich verlassen. Anschließend Arzt aufsuchen. | |
| **ENTSORGUNG** | | | | |
| Gebrauchte Masken zum Restmüll geben. | | | | |
| **Weitere Informationen** | | | | |
| DGUV-R 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ (Einteilung in Gruppe 1); CE-Kennzeichnung gem. der PSA-Richtlinie 89/686/EWG für komplexe PSA der Kategorie III. Durchgeführte Baumusterprüfung basierend auf DIN EN 149:2001+A1:2009. Betriebsanweisung anhand der Informationen aus der Bedienungsanleitung ergänzen. Die Bezeichnung FFP2 **NR** auf der Maskebedeutet nicht wiederverwendbar (not reusable). Es ist eine arbeits- medizinische Angebotsvorsorge anzubieten (ArbMedVV Teil 4). | | | | |